附件一：参数要求及商务要求

医用激光胶片招标参数
1.胶片打印设备使用激光成像技术打印胶片；
2.胶片输出分辨率须≥620PPI（提供厂家证明文件并该鲜章）
3.灰阶≥14bit；（提供厂家证明文件并该鲜章）
4.最高输出速度≥235张/小时（8x10英寸胶片）；（提供厂家证明文件并该鲜章）
5.最高输出速度≥150张/小时（14x17英寸胶片）;
6.胶片最小像素≤40um; （提供厂家证明文件并该鲜章）
7.首张胶片打印速度≤60秒（14x17英寸胶片）；（提供厂家证明文件并该鲜章）
8.在线片槽≥3个；
9.支持5种尺寸胶片：14x17英寸 (35x43 cm), 14x14英寸(35x35 cm), 11x14英寸(28x35 cm); 10x12英寸(25x30 cm) ； 8x10英寸(20x25 cm)；
10.为保证图像质量，胶片应为医用激光胶片(胶片一侧或双侧涂布卤化银感光乳剂/感光材料制作而成)；
11.每盒胶片片量≥125张；
12.环保胶片：胶片不含镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯醚；（需要提供第三方检测报告盖章证明）
13.环保打印方式：胶片打印过程中不使用墨水、碳粉。
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