设备1：深部经颅重复磁刺激仪技术参数调研

	生产厂家
	

	设备品牌型号
	

	序号
	技术参数要求
	产品对应的技术参数

	1
	刺激频率
	

	2
	最大磁感应强度
	

	3
	刺激主机电容：支持   次脉冲输出。
	

	4
	刺激主机：   套。
	

	5
	储能电容，使用寿命  年。
	

	6
	整机最大输入功率   KVA
	

	7
	冷却方式
	

	8
	冷却系统与刺激主机是否分体式设计，是否电液分离
	

	9
	是否可以实时显示刺激线圈温度，当刺激线圈温度超过40℃，磁刺激仪是否自动停止刺激输出。
	

	10
	线圈刺激深度≥6cm。
	

	11
	刺激线圈是否为柔性线圈，可自适应不同人头颅大小
	

	12
	刺激线圈上是否具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激，方便临床快速检测运动阈值。
	

	13
	运动诱发电位检查模块是否支持无线传输功能，不受空间位置限制。是否配备独立电池，是否可充电使用。
	

	14
	MEP采样率
	

	15
	一体机配置参数（是否为触控屏幕，尺寸大小为  ）。
	

	16
	具备双人同时独立治疗功能，可独立调节每位患者的相关参数，如刺激频率、刺激部位、刺激强度、治疗时间、串数等。
	

	17
	刺激主机  套；散热主机  套；一体机  台；线圈2个（（H1线圈1个、H7线圈1个））；磁刺激仪软件  套。
	


各潜在供应商须提供医疗器械注册证和以上技术参数要求的印证材料（包括但不限于说明书、宣传彩页或检测报告等）

设备2：多通道经颅直流电刺激仪技术参数

	生产厂家
	

	设备品牌型号
	

	序号
	技术参数要求
	产品对应的技术参数

	1
	刺激器是否具有按键功能？具体功能有哪些？
	

	2
	是否具有按键锁定键：点击可锁定和解锁刺激器其他按键功能
	

	3
	tDCS模式，电流强度：  ，刺激器调节步进最小为  
	

	4
	CES模式脉冲群重复时间：    
	

	5
	渐入渐出：电流缓升缓降到治疗设定值，上升时间为  s，下降时间为   s
	

	6
	是否具有低电量提示功能
	


各潜在供应商须提供医疗器械注册证和以上技术参数要求的印证材料（包括但不限于说明书、宣传彩页或检测报告

