[bookmark: _Toc22218]一、项目概述
[bookmark: _Toc217446095]自贡市精神卫生中心为提高资金使用效益，医院拟确定1家有资质供应公司作为候选的单位，对医院冰箱进行供应。预算7.5万元。
[bookmark: _Toc1506]★二、项目清单及参数要求
	名称
	规格(L)
	单位
	技术要求
	报价（含税）

	冰箱1
	202
	L
	产品尺寸（mm）：产品外形宽≥459mm、深≥465mm、高≥1425mm
总容积(L)：≥202
冷冻室容积(L)：≥51
冷藏室容积(L)：≥119
标准耗电量(kW.h/24h)：≤0.3
综合耗电量(kW.h/24h)：≤0.4
冷冻能力kg/12h：≥1.5
噪音（dB)：≤36
防触电保护类别：I
冷藏室配置照明：是
搁架（冷藏）：玻璃
产品结构：上冷藏下冷冻
箱门结构：双门
冷藏温度：0-10℃
冷冻温度：≤‑18℃
额定输入功率：≤87W
能效等级：不低于2级
产品标准:符合GB/T 4706.1‑2024、GB 4706.13‑2014、GB 17625.1‑2022、GB 4343.1‑2024 标准
	

	冰箱2
	239
	L
	产品尺寸（mm）：产品外形宽≥459mm、深≥465mm、高≥1425mm
总容积(L)：≥239
冷冻室容积(L)：≥60
冷藏室容积(L)：≥139
冰温室容积(L)：≥40
标准耗电量(kW.h/24h)：≤0.3
综合耗电量(kW.h/24h)：≤0.4
冷冻能力kg/12h：≥1.2
噪音（dB)：≤45
防触电保护类别：I
搁架（冷藏）：玻璃
产品结构：上冷藏中软冷冻下冷冻
箱门结构：三门
冷藏温度：0-10℃
软冷冻温度：0~-5℃
冷冻温度：≤‑18℃
额定输入功率：≤102W
能效等级：不低于2级
产品标准:符合GB/T 4706.1‑2024、GB 4706.13‑2014、GB 17625.1‑2022、GB 4343.1‑2024 标准
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[bookmark: _Toc25566]  ★三、商务要求
1.合同签订：成交通知书发出之日起30日内。
2.付款方式：分批进行结算，采购人自收到供应商提供的产品，按实际送货数量进行验收结算，验收无误后，30个工作日内支付当批的全部费用。
3.服务期限：1年或合同金额使用完为止。
4.运输安装地点：成交供应商免费送货至采购人指定地点并负责安装，所发生的费用由成交供应商负责（包含设备价、运输及保险费、安装费、调试费、检验费等费用）。
5.质保要求：产品质量三包按现行国家标准执行。
6.送货响应：供应商必须在采购人提出需求后48小时内将货物送达指定地点，退换货必须在72小时内完成。
7.结算方式：本项目采用下浮率方式报价。（最终成交单价以各产品单项控制价*报价折扣进行结算。）
8.验收标准：成交供应商与采购人应严格按照四川省财政厅按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及磋商文件的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺与本合同约定标准的要求进行验收。
9.违约责任：按照采购人要求。如果供应商无故拖延超过要求日期，逾期每日扣成交金额1%的违约金，并且发包人有权无条件解除合同，并要求承包人赔偿一切损失。
10.争议解决方法：双方可先行进行协商，如无法解决按国家法律规定进行司法程序解决。
11. 安全责任：货物在运输、安装、调试等整个活动期间，在实施地点范围内，所有安全责任供应商方负责。

